Inwestor  :  POLSKIE RADIO Regionalna rozgłośnia w Bydgoszczy
                        „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. w Bydgoszczy
                         85-006 Bydgoszcz
                         ul. Gdańska 58-50	

                                                     Przedmiar robót 

    Przebudowa przyłącza cieplnego do budynku 
 przy ul. Gdańskiej 50 i likwidacja przyłącza 
      do budynku  przy Gdańskiej 48 w Bydgoszczy.
                                    (cz. dla K.P.E.C.)

Sporządził:

Bydgoszcz,     marzec  2015 r.

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Rozebranie nawierzchni 

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-110317-01-050	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu:10,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- WJAZD -ROZEBRANIE R*0,50
krotność= 1,000

	m2	2,300
	
1.	2,30*1,0				2,300	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310801-01-050	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm
krotność= 1,000

	m2	2,300
	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310801-02-050	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
krotność= 8,000

	m2	2,300
	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310802-05-050	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
krotność= 1,000

	m2	2,300

2. Roboty ziemne

1	2	3	4	5	
 5	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010119-03-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.
krotność= 1,000

	km	0,002
	
1.	2,30/1000				0,002	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010317-02-060	Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 -POD DEMONTAŻ SIECI i ułożenie nowej
krotność= 1,000

	m3	1,127
	
1.	sieć istniejąca do dem-żu dn 40					
2.	((0,87*2*0,6+0,51)+0,51)/2*0,87*2,30				2,065	
3.	kanał istniejący 					
4.	-0,80*0,51*2,30				-0,938	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010211-03-060	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96 PRZYWÓZ PIASKU NA PODSYPKĘ I OBSYPKĘ 
krotność= 1,000

	m3	0,248
	
1.	dn 60,3/125 L=1,80 m					
2.	0,50*0,10*1,80				0,090	
3.	0,50*(0,10+0,125)*1,80				0,203	
4.	-2*3,14*0,0625*0,0625*1,80				-0,044	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010214-03-060	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96)
krotność= 28,000

	m3	0,248
	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010610-06-060	Podsypka i obsypka  filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.
krotność= 1,000

	m3	0,248
	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010211-03-060	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96 PRZYWÓZ PIASKU NA uzupełnienie po kanale 
krotność= 1,000

	m3	0,690
	
1.	kanał istniejący dn40 mm					
2.	0,80*0,51*2,30				0,938	
3.	podsypka i obsypka					
4.	-0,248				-0,248	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010214-03-060	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96)
krotność= 28,000

	m3	0,690
	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010610-06-060	p/a Piasek zwykły
krotność= 1,000

	m3	0,690
	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010320-02-060	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV.
krotność= 1,000

	m3	0,189
	
1.	1,127-0,248-0,690				0,189	
14	wg nakładów
rzeczowych
Wacetob 2-190102-01-040	Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
krotność= 1,000

	m	4,600
	
1.	2,30*2				4,600	

3. Demontaż istn przyłacza c.o.

1	2	3	4	5	
 15	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-200110-01-020	Prefabrykowane łupiny kanałowe żelbetowe typu TB-301-302 dla rurociągów o średnicach nominalnych 32-80 mm- DEMONTAZ R*0,50
krotność= 1,000

	szt	4,600
	
1.	2,30*2				4,600	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-160307-01-050	Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej rurociągów o średnicy zewnętrznej 27-38 mm przy grubości izolacji 50 mm-DEMONTAŻ R*0,30; M=S=0
krotność= 1,000

	m2	1,840
	
1.	2*2,30*0,40				1,840	
2.	 					
17	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-040704-01-040	Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o średnicy do 70 mm przy użyciu palnika tlenowego
krotność= 1,000

	m	4,600
	
1.	2,30*2				4,600	
18	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-020506-03-040	Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 25 mm
krotność= 1,000

	m	25,000
	
1.	12,50*2				25,000	
19	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-160307-01-050	Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej rurociągów o średnicy zewnętrznej 27-38 mm przy grubości izolacji 50 mm-DEMONTAŻ R*0,30; M=S=0
krotność= 1,000

	m2	10,000
	
1.	dn25					
2.	2*12,50*0,40				10,000	

4. Wywóz gruzu i izolacji 

1	2	3	4	5	
 20	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-041101-02-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km
krotność= 1,000

	m3	1,831
	
1.	łupiny 5 szt					
2.	(0,51*2+0,80)*0,50*0,07*5				0,319	
3.	izolacja 					
4.	1,84*0,05				0,092	
5.	10,0*0,05				0,500	
6.	kostka bet 100%					
7.	2,30*0,05				0,115	
8.	podb bet. gr 20 cm					
9.	2,30*0,20				0,460	
10.	kruszywo					
11.	2,30*0,15				0,345	
21	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-041101-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym
krotność= 14,000

	m3	1,831
	
22	wg nakładów
rzeczowych
AW-034	Opłata za składowisko
krotność= 1,000

	t	2,941
	
1.	1,239*1,8				2,230	
2.	0,592*1,20				0,710	
23	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-041104-01-034	Wywiezienie  rur z demontażu  o ciężarze do 50 kg przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
krotność= 1,000

	t	0,051
	
1.	dn 25					
2.	2*2,30*1,73/1000				0,008	
3.	2*12,50*1,73/1000				0,043	
24	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-041104-03-034	Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1km
krotność= 14,000

	t	0,051

5. Roboty montażowe 

1	2	3	4	5	
 25	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-200501-02-040	Montaż rur preizolowanych o średnicy do 225 mm.Średnica rurociągu do 76,1/140 mm,grubość ścianki 2,9 mm (WACETOB-PZITB)- Rura preizolowana z/a 60,3/125 mm
krotność= 1,000

	m	3,600
	
1.	1,80*2				3,600	
26	wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-092114-01-020	Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57,0 mm i grubości ścianki do 4,5 mm-  Kolana preizolowane 60,3/125 mmo kącie 90*    1,0*1,0 m
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
27	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-200508-02-020	Montaż muf termokurczliwych 125 mm.
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
28	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-031004-20-020	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 40 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 140 mm-z uszczelnieniem łańcuchowym typu "Z" łańcuch LU-1, ogniw 13,08 ; INTEGRA 
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
29	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-200503-02-171	Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych.Średnica rurociągu do 88,9/160 mm,grubośćścianki 3,2 mm (WACETOB-PZITB)
krotność= 1,000

	złącze	2,000
	
30	wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-291302-01-171	Badania ultradźwiękowe doczołowych obwodowych złączy spawanych rur z zastosowaniem głowic profilowanych,średnica zewnętrzna rur 57 mm,grubość ścianki do 6 mm
krotność= 1,000

	złącze	2,000
	
31	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-200521-01-020	Połączenia przewodów alarmowych. Miejsce montażu instalacji alarmowej: mufa (WACETOB-PZITB)
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
32	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-200523-01-108	Testowanie instalacji alarmowej dla montażu sieci cieplnych z rur preizolowanych.Pomiar pierwszy 
krotność= 1,000

	pomiar	1,000
	
33	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-200523-02-108	Testowanie instalacji alarmowej dla montażu sieci cieplnych z rur preizolowanych.Pomiar następny 
krotność= 1,000

	pomiar	1,000
	
34	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-20W0522-09-020	Montaż elementów systemu alarmowego: łącznika zaślepiającego (końcówki zerującej)
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
35	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-200522-08-020	Montaż elementów systemu alarmowego: kabel przełączeniowy
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
36	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-200522-09-020	Montaż elementów systemu alarmowego: uziemienie
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
37	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Materiały pomocnicze
krotność= 1,000

	kpl	1,000
	
38	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-200501-02-040	Montaż rur preizolowanych o średnicy do 225 mm.Średnica rurociągu SPIRO 60,3/125 mm,
krotność= 1,000

	m	14,000
	
1.	1,60*2				3,200	
2.	2,90*2				5,800	
3.	2,50*2				5,000	
39	wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-092114-01-020	Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57,0 mm i grubości ścianki do 4,5 mm - Kolana preizolowane  SPIRO 60,3/125 mm o kącie 90* 
krotność= 1,000

	szt	10,000
	
40	wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-092114-01-020	Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57,0 mm i grubości ścianki do 4,5 mm - Kolana preizolowane  SPIRO 60,3/125 mm o kącie 30* 
krotność= 1,000

	szt	4,000
	
41	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-200508-02-020	Montaż muf- złączy SPIRO  60,3/125 mm.
krotność= 1,000

	szt	28,000
	
42	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-200503-02-171	Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych.Średnica rurociągu do 88,9/160 mm,grubośćścianki 3,2 mm (WACETOB-PZITB)
krotność= 1,000

	złącze	28,000
	
43	wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-291302-01-171	Badania ultradźwiękowe doczołowych obwodowych złączy spawanych rur z zastosowaniem głowic profilowanych,średnica zewnętrzna rur 57 mm,grubość ścianki do 6 mm
krotność= 1,000

	złącze	28,000
	
44	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-200521-01-020	Połączenia przewodów alarmowych. Miejsce montażu instalacji alarmowej: mufa (WACETOB-PZITB)
krotność= 1,000

	szt	28,000
	
45	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-031004-20-020	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 40 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 140 mm
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
46	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-050208-01-034	Montaż konstrukcji podparć, zawieszeń, o masie elementu do 5,0 kg- dla rur 60,3/125 mm
krotność= 1,000

	t	0,148
	
1.	kotwa do stropu szt-10					
2.	pręt fi 10 dł 0,45 po 0,616 kg/m					
3.	2*0,45*0,616*10/1000				0,006	
4.	kątownik 40*40*4 szt-10 po 2,42kg/m					
5.	2,0*0,15*2,42*10/1000				0,007	
6.	kątownik 50 po szt 2 -10 szt					
7.	0,50*2*3,74*10/1000				0,037	
8.	ceownik  50- szt=10 po 5,59 kg/m					
9.	0,30*5,59*10/1000				0,017	
10.	objemka na  -rura dn 110 szt 10					
11.	2*0,15*0,30*23,55*10/1000				0,021	
12.	śruby M10*50					
13.	4*38*0,0391*10/1000				0,059	
47	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-011303-0101-033	Wykonanie i montaż podparć i objemek z wbudowaniem kształtowników walcowanych-kątowniki i płaskowniki
krotność= 1,000

	kg	147,601
	
1.	kotwa do stropu szt-10					
2.	pręt fi 10 dł 0,45 po 0,616 kg/m					
3.	2*0,45*0,616*10				5,544	
4.	kątownik 40*40*4 szt-10 po 2,42kg/m					
5.	2,0*0,15*2,42*10				7,260	
6.	kątownik 50 po szt 2 -10 szt					
7.	0,50*2*3,74*10				37,400	
8.	ceownik  50- szt=10 po 5,59 kg/m					
9.	0,30*5,59*10				16,770	
10.	objemka na  -rura dn 110 szt10					
11.	2*0,15*0,30*23,55*10				21,195	
12.	śruby M10*50					
13.	4*38*0,0391*10				59,432	
48	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Zawiesia dwuciągnowe poziome dn 50 mmm -RCS-50
krotność= 1,000

	kpl	10,000
	
49	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-200401-04-040	Rurociągi z rur stalowych czarnych w pomieszczeniach węzłów cieplnych i w przepompowniach o średnicy nominalnej 50 mm,grubość ścianek 3,65 mm
krotność= 1,000

	m	4,000
	
50	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-200401-01-040	Rurociągi z rur stalowych czarnych w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach o średnicy nominalnej 15 mm,grubość ścianek 2,65 mm
krotność= 1,000

	m	4,000
	
51	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-200407-04-020	Zawory zaporowe staliwne o średnicy nominalnej 50 mm,dla ciśnień 2,50 MPa
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
52	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-200407-01-020	Zawory  kulowe do wspawania o średnicy nominalnej 15 mm,dla ciśnień 2,5 MPa
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
53	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-200314-01-020	Połączenia kołnierzowe na rurociągach o średnicy nominalnej 15 mm, dla ciśnień 2,40 MPa
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
54	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-200312-05-020	Manometry M-100 z kurkiem manometrycznym 0,0-2,4 MPa
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
55	wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-090101-05-171	Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych,rurociągi o średnicy do 57,0x4,5 mm,spoiny nie badane radiologicznie- kolana dn 50 mm
krotność= 1,000

	złącze	8,000
	
56	wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-092114-01-020	Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57,0 mm i grubości ścianki do 4,5 mm- kolana dn 50 mm
krotność= 1,000

	szt	4,000
	
57	wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-120101-04-050	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm,stan wyjściowy powierzchni B
krotność= 1,000

	m2	1,216
	
1.	dn15					
2.	4,0*0,07				0,280	
3.	dn 50					
4.	4,0*0,18				0,720	
5.	4*0,30*0,18				0,216	
58	wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-120105-04-050	Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rurociągów,rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł
krotność= 1,000

	m2	1,216
	
59	wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-120207-0401-050	Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą do gruntowania,silikonową termoodporną do 400 st.C,srebrzysto-szarą
krotność= 1,000

	m2	1,216
	
60	wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-120215-0401-050	Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm emalią silikonową termoodporną do 400 st.C,aluminiową
krotność= 1,000

	m2	1,216
	
61	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-16W0507-0202-050	Izolacja otulinami poliuretanowymi grubości 50 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 42-57 mm- otulina dn 50 mm
krotność= 1,000

	m2	2,548

58.	dn50					
59.	4,0*0,49   				1,960	
60.	4*0,30*0,49				0,588	

6. Próby i uruchomienie 

1	2	3	4	5	
 62	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-200207-01-040	Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150 mm
krotność= 1,000

	m	52,000
	
1.	26,0*2				52,000	
63	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-200208-01-133	Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych o średnicach nominalnych 25-150 mm. Nakłady na uruchomienie odcinka sieci o długości 100 m
krotność= 1,000

	100 m	0,260
	
1.	52,0/2/100				0,260	

7. Odtworzenie nawierzchni 

1	2	3	4	5	
 64	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
krotność= 1,000

	m2	2,300
	
65	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310109-01-050	Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
krotność= 1,000

	m2	2,300
	
66	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310109-02-050	Podbudowy betonowe z dylatacją. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
krotność= 8,000

	m2	2,300
	
67	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310105-01-050	Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
krotność= 1,000

	m2	2,300
	
68	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-110317-01-050	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu:10,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-WJAZD - 100% Nowe
krotność= 1,000

	m2	2,300

8. Obsługa geodezyjna 

1	2	3	4	5	
 69	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Obsługa geodezyjna
krotność= 1,000

	kpl	1,000